Po co jest UltimateFlashRecovery?
1. flaszuje idealnie czyste 2.0beta/final firmy Kathrein
2. tworzy idealnie czyste btcf (btcf to inaczej bootconfigsektor)
3. do bootconfig przypisuje wlasciwe bootargs dla 2.0beta oraz ustawia Mac
ethaddr 00:50:fd:ff:12:34

Co musisz jeszcze posiadac?
- UFS910 ( to chyba oczywiste? )
- PC z Hyperterminalem XP lub podobnym (binary kermit)
- Przewod krosowy RS232 pomiedzy PC i UFS910
- Pendrive, fat32, wolumen XBA z katalogiem /kathrein/ufs910

Sposob postepowania:
1. download I rozpakuj ufr910.zip
2. plik ufr910.img skopiowac na pendriva do katalogu /kathrein/ufs910
3. plik ufr910.exe zapisac gdzies na PC (n.p. na desktopie)
4. uruchomic hyperterminal, polaczenie przez COMx mit "115200, 8, n, 1, NIE"
5. pena wlozyc do USB Kaski, wlaczamy Kaske jednoczesnie kilkakrotnie
naciskajac przycisk Enter.
W okienku terminala kaska zatrzyma sie na Prompt STB7100ref>.
7. wklepac jak nizej i nacisnac <enter>:
loadb a4000000; bootm a4000000
pokaze nam sie odpowiedz "ready for binary download...."
8. w terminalu masz opcje do wysylania plikow
- nacisnij"Wyslij",
- wybierz "Plik",
- w okienku poszukaj pliku ufr910.exe (masz chyba na desktopie...???)
- i bardzo wazne, wybierz Protokol "Kermit" i nacisnij na <Wyslij>
9. cala operacja trwa do 5 min, w okienku bedziesz mial podglad
10. GOTOWE


Uwagi:
Ten pakiet ZAWSZE bedzie dzialal, potrzebujesz tylko dobrego uboota oraz
polaczenie szeregowe RS.
Adresy MAC, adresy IP, rozwalone Bootargs, skanery wirusow, firewall i inne
przeszkadzajki nie maja zadnego wplywu na poprawne dzialanie
W Windows Vista moze dojsc do przeklaman w ufr910.exe.
Poznasz to po meldunku "bad Magic..." w okienku terminala
Wielka niewiadoma: pendrive.
Jezeli pen nie bedzie rozpoznawany to otrzymasz meldunek
<INTERRUPT> a potem UFS910 zresetuje
Jezeli pen bedzie rozpoznawany ale nie bedzie mozna odczytac danych to
otrzymasz meldunek
ERROR: sohci_submit_job: ENOMEM
ERROR: sohci_submit_job failed
W tym wypadku kombinuj z penem.
